**沈阳农业大学水利学院 询价采购文件**

我学院拟对一部智能手持GPS进行询价采购，欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称：沈阳农业大学水利学院学院 智能手持GPS 项目询价采购

本单位采购编号：SLXYXJCG20190305

二、供应商资格条件：具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **技术要求及配置** | **售后服务要求** | **单位** | **数量** | **最高限价** |
| 1 | 智能手持GPS | **系统配置**  操作系统：Android 8.1  处理器：八核2.0GHz高速处理器  RAM：6GB  ROM：64/128GB  显示：8英寸高清全面电容触摸屏，分辨率1920\*1200，亮度600流明，5点触控，支持电容手套，强光下也清晰可见  **GPS性能**  定位技术：高精度北斗BDS+GPS+GLONASS+SBAS定位技术  首次定位时间：20秒  单点定位精度：3米  SBAS定位精度：1米  北斗地基增强精度：2-20厘米  数据更新率：1-20Hz  **数据传输**  WIFI：IEEE 802.11b/g/n,WAPI,AP  蓝牙：Bluetooth2.0/4.0,支持BLE  扩展卡：T-Flash存储卡；支持高达128GB Micro-SD扩展存储  USB：TypeC，具有OTG功能  外置接口：串口、VBAT、GND、控制引脚  **电源特性**  容量：3.7V,10000mAh电池  充电模式：快速充电3小时  工作时间：单块电池可连续工作10-12小时  **应用功能**  摄像头：后置1300万像素，前置800万像素，自动对焦AF，高亮LED闪光灯  麦克风、扬声器：支持  感应器类型：重力传感器、电子罗盘（数字指南针）、气压计、距离感应器、光线感应器、陀螺仪  NFC：支持  **物理性能**  大小：220\*135\*18.5mm（长\*宽\*高）  重量：600g（含电池）  工作温度：-40℃~+75℃  存储温度：-50℃~+85℃  防尘防水：IP67  防震：全强固式设计，抗1.5米自由跌落 | 质保期二年 | 套 | 1 | 21000元 |

四、报价要求：报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式：货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

（一）附投标商相关资质

（二）技术响应情况，分项报价

（三）售后服务承诺

七、请投标单位于2018年3月22日14时00分前，将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学水利学院学院209室

八、评审办法：最低评标价法

七、联系人单位：沈阳农业大学水利学院

单位地址：沈阳市沈河区东陵路120号

联系人：李海福 联系电话：024-88487134

沈阳农业大学水利学院

2019.3.27